{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废水排放"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废水排放","index":0,"n_rows":9,"n_cols":27,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,26]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["执法监测废水排放数据","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["监测年","监测月","监测日","监测时","省","市","县","企业名称","企业类别","行业类别","名录类别","监测点名称","排放标准类型","排放标准名称","标准条目","废水工作负荷","废水流量","废水水温","监测项目","项目监测日期","排放浓度","取值单位","排放上限","排放下限","是否有评价限值","是否超标","超标倍数"]
["2024","01","26","00","广东省","汕尾市","陆丰市","汕尾市新超发农业有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","处理后排污口","地方标准","畜禽养殖业污染物排放标准[地标](DB44/613—2009)","表5 集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度 ,其他地区标准值","","","","氨氮（NH3-N）","2024-01-26","1.70","mg/L","80","","是","否",""]
["2024","01","26","00","广东省","汕尾市","陆丰市","汕尾市新超发农业有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","处理后排污口","地方标准","畜禽养殖业污染物排放标准[地标](DB44/613—2009)","表5 集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度 ,其他地区标准值","","","","化学需氧量","2024-01-26","168","mg/L","400","","是","否",""]
["2024","01","26","00","广东省","汕尾市","陆丰市","汕尾市新超发农业有限公司","畜禽养殖场","0313|猪的饲养","水环境","处理后排污口","地方标准","畜禽养殖业污染物排放标准[地标](DB44/613—2009)","表5 集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度 ,其他地区标准值","","","","总磷（以P计）","2024-01-26","0.66","mg/L","8.0","","是","否",""]
["2024","06","11","00","广东省","汕尾市","陆丰市","陆丰市甲子铭豪水务有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","处理后排污口","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）",{"$nulls":3},"六价铬","2024-06-11","0.033","mg/L","0.05","","是","否",""]
["2024","06","11","00","广东省","汕尾市","陆丰市","陆丰市甲子铭豪水务有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","处理后排污口","地方标准","广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)","表4   第二类污染物最高允许排放浓度 (第二时段),一级标准,城镇二级污水处理厂",null,"","","化学需氧量","2024-06-11","11","mg/L","40","","是","否",""]
["2024","06","11","00","广东省","汕尾市","陆丰市","陆丰市甲子铭豪水务有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","处理后排污口","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用",null,"","","氨氮（NH3-N）","2024-06-11","0.63","mg/L","5","","是","否",""]
["2024","06","11","00","广东省","汕尾市","陆丰市","陆丰市甲子铭豪水务有限公司","污水处理厂","4620|污水处理及其再生利用","水环境","处理后排污口","国家标准","城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设","","","","总磷（以P计）","2024-06-11","0.19","mg/L","0.5","","是","否",""]